|  |
| --- |
| **MOTORUN TERMANL ANALIZ SONUÇLARI** |
| İlgili motorun termal eşdeğer devresi; Aşağıda eşdeğer devrede görüldüğü gibi motorun nominal yükteki maksimum sıcaklığı sargılarda oluşmaktadır, bu değer de 125 °C dır. |
|  |
| Motorun radiyal kesitteki farklı noktalardaki sıcaklık değerleri, |
|  |
| Motorun eksenel kesitteki sıcaklıkları, |
|  |
| Motorun tek bir oluğundaki sargı sıcaklığın dağılımı |
|  |
| Motorun tek bir kutupteki sıcaklığın dağılımı |
|  |
| Motorun eksenel kesitteki sıcaklık dağılımı, |
|  |
|  |